{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["注意事項","FAQ検索ツール"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"注意事項","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,2,21,3],[1,2,1,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[2,2,2,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3]]}
[]
[null,null,"○注意事項"]
[null,null,"・本ツールは自動操作を行うプログラム（マクロ機能）を使用しています。起動時に[セキュリティーの警告 無効にされました]との表示が出た場合には、右横にある[コンテンツの有効化]を押してください。"]
[]
[]
[null,null,"・Microsoftのセキュリティ強化によりExcelのバージョン2203以降から、インターネットから取得したエクセルのマクロが実行できなくなる事象が発生しております。詳細は以下をご確認ください。"]
[null,null,"https://learn.microsoft.com/ja-jp/deployoffice/security/internet-macros-blocked"]
[null,null,"・「セキュリティ リスク」の表示がでた場合は、以下の手順でマクロの実行のブロックの解除することが可能です。\n　　ファイルを右クリック→プロパティ（R）→全般タブの下部におけるセキュリティで「許可する」にチェック→OK\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"○FAQの範囲"]
[null,null,"・本ツールにおけるFAQは、CREATE-SIMPLEver.3.0に基づきユーザーから寄せられた質問を元に作成されております。よって、CREATE-SIMPLEver.3.1で新たに追加された機能（化学防護手袋の選定支援機能等）についてのFAQは含まれておりません。"]
[]
[null,null,"○免責事項"]
[null,null,"　本ツールの著作権は厚生労働省が有しております。使用者は、著作権法及び関連法規を遵守するとともに、営利目的の個人、法人、団体等が、利益を得る目的で本ツールを配布、または他の製品と合わせて配布することは禁止します。\r\n　また、本ツールを使用して得られた結果について、著作権者は利用者に対していかなる保証をするものではありません。利用者は自己の責任においてご利用ください。\r\nなお、使用に際して不具合等がございましたら、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課までお寄せください。"]
[]
[null,null,"○更新履歴"]
[null,null,"・２０２５年５月","CREATE-SIMPLE FAQ検索ツール ver 1.0公開"]

{"sheet":"FAQ検索ツール","index":1,"n_rows":49,"n_cols":8,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,2],[7,1,7,2],[1,2,2,3],[4,1,4,2],[8,1,8,2],[5,1,5,2]]}
[]
[null,null,"CREATE-SIMPLE FAQ検索ツール ver 1.0"]
[]
[]
[null,"お困りの内容から探す（選択肢）"]
[]
[]
[null,"キーワードから探す（自由記述）"]
[]
[]
[null,"よくある質問"]
[null,"番号","Question","Answer"," ","ジャンル番号","設問ジャンル","検索キーワード"]
[null,1,"リスクアセスメントやばく露といった用語の意味について教えてください。","労働安全衛生法におけるリスクアセスメントとは、安全や健康への影響を評価し、その対策を検討することをいいます。健康への影響を評価する際には、化学物質の持つ有害性と労働者が化学物質にさらされる度合い（ばく露）と比較して、リスクを評価します。"," ",1,"評価の基本的な考え方を知りたい","リスクアセスメント, ばく露"]
[null,2,"厚生労働省コントロール・バンディング（CB）とは何が異なりますか。","CBと比較するとCREATE-SIMPLEは、以下の３点からより精緻にリスクアセスメントを実施することができます。\n・有害性の程度としてばく露限界値を用いていること\n・取扱量少量（mL）単位が細分化されていること\n・CBでは考慮していない作業条件（含有率、換気、作業時間、保護具等）の効果を考慮していること"," ",1,"評価の基本的な考え方を知りたい","コントロール・バンディング, CB"]
[null,3,"リスクアセスメントの計算はどのように行われていますか。","詳細は「CREATE-SIMPLEの設計基準」を参照してください。"," ",1,"評価の基本的な考え方を知りたい","リスクアセスメント, 計算"]
[null,4,"濃度基準値、日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIH-TLV、DFG-MAKが未設定の物質はどのように評価されているのですか。","CREATE-SIMPLEは、推定ばく露濃度とばく露限界値等を比較することで、リスク判定を行うツールです。\n濃度基準値、日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIH-TLV、DFG-MAKが未設定で、ばく露限界値が得られない場合は、GHS 分類に基づいた健康有害性の情報からばく露管理を行う目安として管理目標濃度を設定しています。\n管理目標濃度とは、ばく露がその範囲の上限以下であれば「適合」と判断される濃度のことです。本来は諸機関のばく露限界値が得られない場合、各種有害性情報を元に事業者自身で有害性評価値（ばく露限界値）を設定の上評価すべきですが、現実的に難しいため、有害性評価値の目安として提供しています。\nこれは、安衛則第５７７条の２の第１項にある「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。」を実現する一助となるように設計されているものであり、評価結果を参考に、事業者自身でリスクの有無を判断頂くことを想定しています。"," ",1,"評価の基本的な考え方を知りたい","濃度基準値, 日本産業衛生学会, ACGIH-TLV, DFG-MAK, GHS, 管理目標濃度, ばく露限界値"]
[null,5,"沸点の区分や含有率の区分はどのように設定されていますか。","英国安全衛生庁（Health and Safety Executive, HSE）や欧州化学物質生態毒性・毒性センター(ECETOC)といった海外政府や海外の公的研究機関などのリスクアセスメント手法における区分を参考に設定しています。\n詳細は、資料「CREATE-SIMPLEの設計基準」を参照してください。"," ",1,"評価の基本的な考え方を知りたい","沸点, 含有率"]
[null,6,"危険性は、プロセスプラントの運転条件まで十分に踏まえてリスクを見積もっているのですか？","危険性は、取扱量や換気状況、着火源の有無等の状況からリスクを見積もっていますが、プロセスプラントの運転条件（反応、加圧・減圧、昇温・冷却等）を踏まえているわけではありません。基本的に取扱物質が潜在的に有している危険性のみを対象としているため、プロセスプラントについては別途「安衛研 リスクアセスメント等実施支援ツール」などをご利用ください。"," ",1,"評価の基本的な考え方を知りたい","危険性, プロセスプラント, 運転条件"]
[null,7,"リスクアセスメントシートや結果一覧から製品データベースへ自動で登録することはできますか。","製品データベースへの新規登録については、リスクアセスメントシートや結果一覧からの自動転記機能はありません。「登録・修正」ボタンより手動で入力してください。"," ",2,"CREATE-SIMPLEの仕様を知りたい","結果一覧, 製品データベース, 製品DB"]
[null,8,"製品DBはセルが500件までの表示ですが、500件を超えても登録可能なのでしょうか。","製品DBの件数は、500件以上になりますと動作が重くなるため、500件までに制限しております。"," ",2,"CREATE-SIMPLEの仕様を知りたい","製品データベース, 製品DB, 登録制限"]
[null,9,"CREATE-SIMPLEで自動入力されるデータはどのようなものですか。","CREATE-SIMPLEの化学物質データの収載範囲は、NITE統合版 GHS分類結果が母集団となっています。\nまた自動入力されるデータは、以下の情報より作成しています。\n・NITE統合版 GHS分類結果\n・厚生労働省「モデルSDS」\n・厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等（一覧）\n・日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告（2024年度）\n・ACGIH TLVs® and BEIs® 2025\n・List of MAK and BAT Values 2024\nなお、ばく露限界値において、複数の種類（等）が存在する場合には、最も低い値を採用しています。\n・Respirable（吸入性）とInhalable（吸引性）が設定されている場合、Respirable（吸入性）を採用\n・作業の強さ（極軽作業～重作業）別に設定されている場合には、重作業を採用"," ",2,"CREATE-SIMPLEの仕様を知りたい","自動入力, 化学物質データ,　化学物質情報, GHS, SDS"]
[null,10,"CREATE-SIMPLEは、MacOSでは動作しないのでしょうか？","CREATE-SIMPLEはWindows 10以降、EXCELはOffice 2019以降のバージョンにおいて、動作確認しております。現時点でMacOSの動作確認はしておりません。"," ",2,"CREATE-SIMPLEの仕様を知りたい","MacOS, WindowsOS, 動作確認"]
[null,11,"【STEP3】Q4-2「制御風速を確認している」とは、局所排気装置の制御風速の設計値が分かることを意味するのでしょうか。","【STEP3】Q4-2「制御風速を確認している」とは、実際に適切な方法で風速を測定を行い、定期自主検査等も含め、適切に維持管理されている場合のことを指します。設計値がわかっていることではありません。"," ",3,"設問の内容や選択肢の基準、入力方法等を確認したい","制御風速, 局所排気装置"]
[null,12,"【STEP 3】Q1「製品の取扱量」について、中量の範囲は1L以上～1000L未満ですが、実際には1Lを超えていても1000Lも取り扱いません。実際の使用量で推定ばく露濃度を補正できませんか。","CREATE-SIMPLEではHSE COSHH essentialsに基づく取扱量レベル及び揮発性・飛散性レベルから、初期ばく露濃度範囲を設定しています。HSE COSHH essentialsに基づく少量（g、 ml）のカテゴリについては、その発散量（数mLが全量気化した場合の濃度等）を考慮して少量、微量、極微量の3 段階にバンドを分割する改良をしていますが、中量では分割の妥当性検証ができておりません。この範囲の精緻化については、現時点でのCREATE-SIMPLEにおける限界と考えられますので、実測による確認をお勧めいたします。"," ",3,"設問の内容や選択肢の基準、入力方法等を確認したい","製品の取扱量, 中量"]
[null,13,"【STEP 3】Q6の「化学物質の取り扱い頻度」では月１回が最低回数となっていますが、設備のメンテナンス等で年に1回や数年1回しか実施しない作業についてどうすればよいですか。","CREATE SIMPLEでは、作業時間・頻度による補正は、週１回未満の場合は年間192時間以下の場合、1/10の補正係数を乗ずることだけになっております。これはあくまでも過大なばく露を見積もらないための推定ばく露濃度への補正ですので、最低回数の月1回で評価してください。"," ",3,"設問の内容や選択肢の基準、入力方法等を確認したい","取り扱い頻度"]
[null,14,"市販のSDSから入力する際に、沸点等が不明のため揮発性について「わからない」を選択しました。このような場合は、推定ばく露濃度はどのように求められるのですか。","揮発性が「わからない」を選択した場合は、デフォルトで「中揮発性」としてリスク判定されるようになっています。そのため、結果一覧に保存して呼び出すと「中揮発性」と表示されます。"," ",3,"設問の内容や選択肢の基準、入力方法等を確認したい","沸点, 揮発性"]
[null,15,"SDSにばく露限界値が複数記載されています。どれを入力すればよいですか。","SDSに記載されているばく露限界値をすべて入力してください。\n濃度基準値設定物質については、濃度基準値が評価で優先されます。\nただし、物質ごとにどの基準値を用いるかを選択することも可能です。"," ",3,"設問の内容や選択肢の基準、入力方法等を確認したい","ばく露限界値"]
[null,16,"製品中の含有成分が10を超える場合、どのように評価を行えばよいですか。","現在のCREATE-SIMPLEでは、同時に10成分までの同時入力に対応しております。10以上の成分の場合は、分割して評価を行ってください。なおリスク評価は、混合物としての評価ではなく、個別の物質としての評価になりますので、とくに分割方法についてルールはありません。ユーザーで適宜分割していただいて構いません。\nまた製品DBも10成分までの対応となっておりますので、こちらも分割して使用してください。"," ",4,"特定の条件における評価方法を知りたい","混合物, 10成分, 11成分"]
[null,17,"水酸化ナトリウム水溶液など、固体を溶かした水溶液についてはどのように考えればよいですか。","溶解している固体は、昇華性の固体や空気中に飛散される作業を除き、ばく露はゼロとして自動的に判定されます。\n一方、スプレー作業など空気中に飛散しやすい作業の場合、溶液中の固体を吸入する懸念があるため、「高飛散性」の粉体として評価されます。\nまた溶液中の固体が昇華性を有する場合、液体中から気化することによるばく露が懸念されるため、蒸気圧バンドに基づき評価されます。"," ",4,"特定の条件における評価方法を知りたい","固体"]
[null,18,"昇華性のある固体（ヨウ素、ナフタレンなど）は、液体または固体のどちらでリスクアセスメントを実施すればよいですか。","製品の性状が「液体」の場合、昇華性のある固体は、液体中から気化することによるばく露が懸念されるため、液体として取り扱うことが望ましいです。その際、揮発性については蒸気圧バンドを利用することが望ましいです。\n低揮発性：0.5 Pa以上～0.5kPa未満\n中揮発性：0.5kPa以上～25kPa未満\n高揮発性：25kPa以上"," ",4,"特定の条件における評価方法を知りたい","昇華性"]
[null,19,"金属研磨作業で二次的に発生する粉じんは評価ができますか？","金属研磨作業で発生する粉じんの評価は、取扱量Q1を「極微量」にして、揮発性／飛散性を「高飛散性」、作業方法Q2を「はい」を選択することによって可能です。"," ",4,"特定の条件における評価方法を知りたい","金属研磨, 粉じん"]
[null,20,"吸入リスクの評価において、作業温度が室温以外の場合、揮発性レベルは異なりますか。","CREATE-SIMPLEでの吸入リスク評価は簡易にするため、室温による作業を想定しています。作業温度が異なる場合には、揮発性が異なるため、補正が必要です。詳細は設計基準をご確認ください。"," ",4,"特定の条件における評価方法を知りたい","作業温度, 室温"]
[null,21,"混合物については、どのようにリスクアセスメントを実施すればよいですか。","SDSから混合物の成分を確認し、混合物の成分すべてを入力し、リスクアセスメントを実施してください。\n例として、トリメチルベンゼン、キシレン、ノナンを主成分とするミネラルスピリットの場合には、まずそれぞれの物質についてリスクを判定をします。それぞれのリスク判定の結果、Ⅲ＆S、Ⅰ＆S、Ⅰ＆Sと判定された場合には、混合物のリスクレベルを一番リスクレベルの高いⅢ＆Sと考えてリスク低減対策を検討しましょう。\nまた混合物のGHS分類情報がある場合には、混合物のGHS分類情報を手動で入力することによって、混合物としてリスクアセスメントを行うことも可能です。"," ",4,"特定の条件における評価方法を知りたい","混合物"]
[null,22,"同じ物質を異なる作業で実施している場合には、どのように考えればよいですか。","例えば、アセトンを同じ労働者が作業A、作業B、作業Cでそれぞれ１時間使用している場合には、それぞれの作業ごとにリスクアセスメントを実施してください。その際に作業時間は作業A、B、Cの合計時間である3時間を入力すると、安全側としてリスクアセスメントを実施することができます。"," ",4,"特定の条件における評価方法を知りたい","同一物質, 異なる作業"]
[null,23,"設計基準によると短時間ばく露推定濃度は8時間ばく露推定濃度の最大値の4倍もしくは6倍になると記載しています。\nしかし、リスク判定すると８時間ばく露濃度の40倍もしくは60倍の値となってしまいました。","8時間ばく露推定濃度の場合は、作業時間・作業頻度により、補正が加わる場合があります。週合計作業時間が4時間以下の場合や、年間作業時間が192時間以下の場合は、1/10の補正係数が加わります。短時間ばく露推定濃度にはこの補正はありませんので、相対的に8時間ばく露推定濃度の40倍ないしは60倍になります。"," ",5,"評価結果の解釈を知りたい","短時間ばく露, 8時間ばく露, 推定ばく露濃度, 40倍, 60倍"]
[null,24,"皮膚等障害化学物質に該当する物質の経皮吸収のリスクレベルがIと評価されました。この場合は、防護手袋等の保護具は着用しなくてもよいのでしょうか。","CREATE-SIMPLEの経皮吸収評価で皮膚吸収性のみが考慮されていますが、皮膚等障害化学物質には皮膚刺激性・腐食性を有する物質が含まれます。このため、経皮吸収評価のリスクレベルがⅠやⅡであっても、皮膚等障害化学物質を裾切値以上含む場合は不浸透性の保護手袋の着用が必要です。"," ",5,"評価結果の解釈を知りたい","皮膚等障害, 経皮吸収, 手袋"]
[null,25,"皮膚等障害化学物質に該当しない物質にも関わらず、【STEP 4】のリスク判定結果において、リスクレベルSが表示されます。","「リスクレベルS」は法令で定められた皮膚等障害化学物質とは関係ありません。GHS分類結果において、皮膚腐食性／刺激性 区分1、２、眼に対する重篤な損傷／眼の刺激性 区分1、２、皮膚感作性 区分1に該当する物質については、皮膚刺激性や眼刺激性など局所的な影響があることから「リスクレベルS」の表示を行っております。本表示はCREATE-SIMPLE ver.2.Xから表示しており、ver.3.0以降においても、継続して注意喚起することが専門家の検討会で必要と判断されたため、表示しています。定義もver.2.Xから変更ありません。"," ",5,"評価結果の解釈を知りたい","皮膚等障害, リスクレベルS, 経皮吸収, 手袋"]
[null,26,"「実施レポート」シートにおける「リスク低減対策の検討」において、対策後のリスクレベルが下がりません。","CREATE-SIMPLEはあくまで推定ツールであり、対策の効果はあくまでも経験則に基づいていますので参考値として捉えてください。また推定ツールであることから、成分の有害性が高い場合等、条件によってはCREATE-SIMPLE上で対策後のリスクレベルが下がらない場合があります。この場合、実測等より精緻な評価を行うことを推奨します。"," ",5,"評価結果の解釈を知りたい","実施レポート, リスク低減対策, リスクレベル"]
[null,27,"【STEP4】の「リスクを判定」ボタンを押した際に、「No.1:データの読み込み中にエラーが発生しました。」とのポップアップが表示され、リスクが判定されません。","【STEP2】の取扱い物質に関する情報において「編集」を押し、ばく露限界値等の数値を入力する箇所に数字以外の文字が入力されていないかご確認ください。空白（スペース）が入力されていてもエラーが発生します。"," ",6,"エラーが表示される／リスク判定できない／選択できない／表示がされない","リスク判定, エラー"]
[null,28,"塩化水素や硫化水素などのように、常温で気体の物質はCREATE-SIMPLEで吸入のリスク評価にチェックを入れても評価されません。","基本的に、CREATE-SIMPLEでは、常温で気体の場合は、吸入と経皮吸収のリスク評価に対応していません。気体の場合、取扱い状況によって非常に高濃度になる可能性があり、また急性的な毒性があるガスも多く、CREATE-SIMPLEで推定が難しいためです。\n気体状で、通常漏れのない密閉条件で使われているのであれば、漏れがないこと確認の上、労働者のばく露がないことを定性的に判断できるかと思います。逆に気体状の物質にばく露される条件で使用している場合には、検知管等の簡易測定でまず確認という手順になるかと思います。"," ",6,"エラーが表示される／リスク判定できない／選択できない／表示がされない","気体"]
[null,29,"リスクアセスメントシートの【STEP2】において、「揮発性／飛散性」のプルダウンメニューの選択ができません。","各成分の「性状」が入力されていないと「揮発性／飛散性」が選択できません。「編集」ボタンをクリックし、成分単体の性状をSDS等を参考に入力してください。\nなお、CREATE-SIMPLEに予め登録されている物質の場合、各成分の「性状」は自動で入力されます。"," ",6,"エラーが表示される／リスク判定できない／選択できない／表示がされない","揮発性, 飛散性, エラー"]
[null,30,"製品の性状を紛体、含まれる物質の性状を液体とすると、リスクレベルが判定されません。","ver.3.0以降では、性状を【STEP1】における「製品の性状」と【STEP2】における「物質の性状」の選択の２か所で設定することとなっています。原則として、「製品の性状」に合わせてリスクの判定が実施されるため、両者が合致していないとリスク評価結果が表示されません。"," ",6,"エラーが表示される／リスク判定できない／選択できない／表示がされない","性状, エラー"]
[null,31,"【STEP1】の備考に「濃度基準値設定物質」と表示されているのに、ばく露限界値が表示されていません。","CREATE-SIMPLEでは、物質の性状が「液体」の場合は、「ppm」単位で推定ばく露濃度を算出するため、「mg/m3」単位のばく露限界値は自動入力されません。他方、物質の性状が「粉体」の場合は、「ppm」単位のばく露限界値も自動入力されません。\nなお性状に対応するばく露限界値がない場合は、GHS分類に基づく管理目標濃度に基づき評価が行われます。\nまた、濃度基準値設定にあたって、発がん性のリスクがある等、しきい値が定められない場合にばく露限界値を定めていない物質がありますので、厚生労働省のホームページ上で「労働安全衛生規則第577条の２第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等（一覧）」などを確認してください。"," ",6,"エラーが表示される／リスク判定できない／選択できない／表示がされない","濃度基準値, ばく露限界値, 自動入力"]
[null,32,"「リスクアセスメント」シートの【STEP3】において、いくつかの設問が表示されません。","リスクアセスメント対象によって、推定に必要な項目が異なります。【STEP1】でリスクアセスメント対象を選択すると、それぞれの推定に必要な項目が、【STEP3】の設問として表示されます。\n「吸入」を選択するとQ1～Q7が、「経皮吸収」を選択するとQ5、Q８～Q10が、「危険性」を選択すると、Q1、Q11～Q15が表示されます。"," ",6,"エラーが表示される／リスク判定できない／選択できない／表示がされない","STEP3, 設問, 表示"]
[null,33,"最新版のCREATE-SIMPLEへのデータ移行はどのように行えばいいですか。","【ver.2.5.1以前の旧バージョンからのデータ移行】\n「トップ」→「データ移行」から旧バージョンを開くことで、自動的にデータが「結果一覧」に転記されます。\n\n【ver.3.Xからのデータ以降】\nリスクアセスメント結果については、移行元の「結果一覧」シートの各行を右クリックしてコピーし、最新版の「結果一覧」シートにペーストすることで移行可能です。\n製品データベースについても同様に、「製品DB」シートの各行を右クリックしてコピーし、最新版の「製品DB」シートにペーストすることで移行可能です。\nなお、トップページの「データ移行」ボタンはver2.5.1以前の旧バージョンからのデータ移行専用機能であるため、使用しないでください。"," ",7,"ファイル間でのデータ移行の方法を知りたい","データ移行, 結果一覧, 製品DB, 製品データベース, 旧バージョン"]
[null,34,"CREATE-SIMPLEでの評価を複数人で分担して行っております。複数のCREATE-SIMPLEファイルを一つに統合することは可能ですか。","CREATE-SIMPLEのリスクアセスメント結果や製品データベースは、移行元の「結果一覧」シート及び「製品DB」シートの各行をコピーし、移行先のシートにペーストすることで、移行可能です。行単位でのコピーペーストに対応しておりますので、同様の手順で統合可能です。その際は、行頭のNoについてリナンバーして使用いただくようにお願いいたします。"," ",7,"ファイル間でのデータ移行の方法を知りたい","ファイル統合, 結果一覧, 製品DB, 製品データベース"]
[null,35,"「リスクアセスメント」シートにおいて保存済データの性状等の修正を行った場合、管理番号が新たに採番され、別の結果として保存されます。データの追加ではなく、上書き保存として修正を行うにはどうすればいいですか。","性状等を変更した場合に、意図せず上書きしないよう、管理番号を変更する仕様となっております。上書き保存を行う場合は、明示的に管理番号を同じ番号に修正してください。"," ",8,"その他","保存, 上書き, 管理番号"]
[null,36,"「リスクアセスメント」シートにおいて保存済データの物質数を追加して更新/保存を行うと、「結果一覧」シートにおいて他の評価結果の情報が上書きされてしまいます。","結果保存後に物質数を追加すると、「結果一覧」シートにおいて追加物質数分の行が上書きされてしまう仕様となっております。評価済み・結果保存済み作業の再評価時等において物質数を追加する場合は、事前に「結果一覧」シートにおいて、追加予定の評価No.が記録されている行の下に、追加物質数分空白行を挿入してください。"," ",8,"その他","保存, 上書き, 管理番号"]
[null,37,"ユーザーがCREATE-SIMPLEのマクロを修正することは可能でしょうか。またマクロのパスワードの提供は行っていますか。","CREATE-SIMPLEのマクロの内容についてはパスワードで保護されていますが、パスワードを解除して手を加えることにより不具合を起こす可能性があることから、パスワードの提供やプログラムの閲覧は行っておりません"," ",8,"その他","マクロ, パスワード"]